**Ausschreibungstext:**

**WC Kabinen Typ TW30**

**Bauart:**

Elementstärke 30 mm, Trennwandelemente – Pfosten, Wände Türen in Sandwich-Bauweise ausgeführt. Der Hohlraum der Elemente wird mit einer eingeklebten Wabeneinlage ausgefüllt. Alle Ecken und Kanten körperfreundlich abgerundet, aufgeschraubte Türanschlagprofile sind NICHT zulässig, glattflächige Gesamtkonstruktion, B1, Q1 und Tr1 geprüft.

**Material:**

aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm, falz-, zieh- und druckfest

**Wandanschlüsse:**

Wandanschluss erfolgt mittels U-Profil, beschichtet in Trennwandfarbe

**Stützfuß Edelstahl:**

Stützfüße komplett aus Edelstahlrohr Ø 18 mm mit innenliegender Gewindestange M12 zum

Niveauausgleich, trittsichere, 10 mm flache Abdeckrosette.

**Kopfprofil:**

Aus gezogenem Aluminium-Profil, beschichtet in der Trennwandfarbe, nicht sichtbar geschraubt.

**Türausführung:**

ÖNORM Einstemmschloss, Stulp silbern für Edelstahl Drückergarnitur mit WC-Verriegelung

1 Edelstahlhaken mittig auf der Türinnenseite

**Bänder Variante 1**

Zwei aufgeschraubte Aluminium Federbänder in Farbe der Trennwände, Selbstschließung einstellbar und wartungsfrei

**Bänder Variante 2**

Zwei eingefalzte Edelstahl Federbänder, Selbstschließung einstellbar und wartungsfrei

**Oberfläche und Farbe:**

Oberfläche Duroplast – kunststoffpulverbeschichtet in RAL-Farben nach Wahl, strukturiert, pflegeleicht und zigarettenbrandfest, 80 – 120 µm dick, Farbe RAL nach Firmenfarbkarte

**Abmessungen:**

Höhe: 2000 mm inkl. ca. 100-150 mm Fußluft

Türdurchgangslichte: lt. Plan

Aufgangsrichtung: lt. Plan

Leitprodukt: TW30 Standard

Hersteller: Melcher & Co

**Trennwand Laufmeter**

Liefern und Montieren von WC Kabinen inklusive aller erforderlichen Leistungen,

Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern Trennwandausbildung

## L ………………

## S ………………

## 30 lfm. EP ……………. PP ………….……

**Aufzahlung Türen**

Aufzahlung auf die Ausbildung einer Tür lt. Leistungsbeschreibung

Abrechnung erfolgt nach genauer Anzahl

## L ………………

## S ………………

## 12 Türen EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Sonderfarbe**

**Alternativposition**

**Oberfläche und Farbe:**

Oberfläche Duroplast – kunststoffpulverbeschichtet in RAL-Farben oder NCS nach Wahl, strukturiert oder glatt, pflegeleicht und zigarettenbrandfest, 80 – 120 µm dick

Farbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (lfm. x Höhe = m²) 60 m² EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Sondertürbeschlag**

**Alternativposition**

**Aufzahlung Sondertürbeschlag**

Aufzahlung für Sondertürbeschlag (Drücker, Zugknopf, Griff, Einhandbeschlag,…)

Typ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Oberfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## L ………………

## S ………………

## 12 Stk. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: TW 40**

**Alternativposition**

**Aufpreis Trennwände 40 mm stark**

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch 40 mm stark

## 30 lfm. EP ……………. PP ………….……

## 12 Türen EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Edelstahl beschichtet**

**Alternativposition**

**Aufpreis Trennwände in Edelstahl beschichtet**

aus Edelstahl 0,8 mm, falz-, zieh- und druckfest

## 30 lfm. EP ……………. PP ………….……

## 12 Türen EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Edelstahl geschliffen oder Karo**

**Alternativposition**

**Aufpreis Trennwände in Edelstahl geschliffen/Karo**

aus Edelstahl 0,8 mm, falz-, zieh- und druckfest

## 30 lfm. EP ……………. PP ………….……

## 12 Türen EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Aluminium beschichtet**

**Alternativposition**

**Aufpreis Trennwände in Aluminium beschichtet**

aus Aluminium 1 mm, falz-, zieh- und druckfest

***nur mit Oberfläche struktur möglich!***

## 30 lfm. EP ……………. PP ………….……

## 12 Türen EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Schattenfuge**

**Alternativposition**

**Aufpreis Schattenfuge**

Ausführung der Wandanschlüsse mit Schattenfuge ca. 20 mm

(Verrechnung pro Anschluss)

## 10 Stk. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Bodenanschluss mit Schattenfuge**

**Alternativposition**

**Aufpreis Bodenanschluss mit Schattenfuge**

Ausführung der Bodenanschlüsse mit Schattenfuge ca. 20 mm

Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern Trennwandausbildung

## 30 lfm. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Edelstahl-Reling aufgesetzt**

**Alternativposition**

**Aufpreis Edelstahl-Reling aufgesetzt**

Ausführung des Kopfprofiles aus Edelstahl FR 40 x 40 mm geschliffen

## 20 lfm. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Edelstahl-Reling hochgesetzt**

**Alternativposition**

**Aufpreis Edelstahl-Reling hochgesetzt**

Ausführung des Kopfprofiles aus Edelstahl Ø 40 mm geschliffen

100 mm hochgesetzt mit Abstandhalter Edelstahl

## 20 lfm. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: schwebende Optik Typ „T“**

**Alternativposition**

**Aufpreis schwebende Optik Typ „T“**

Kopfprofil Edelstahl FR 40 x 40 mm geschliffen 150 mm nach hinten versetzt,

Füße 150 mm nach hinten versetzt

## 20 lfm. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: schwebende Optik Typ „S“**

**Alternativposition**

**Aufpreis schwebende Optik Typ „S“**

Kopfprofil Edelstahl FR 40 x 40 mm geschliffen 150 mm hinten versetzt und 50 mm hochgesetzt

Abstandhalter aus Edelstahl, Füße 150 mm nach hinten versetzt

## 20 lfm. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Innenausstattung für Umkleidekabinen**

**Alternativposition**

**Aufzahlung Innenausstattung**

Aufzahlung für die komplette Innenausstattung lt. Leistungsbeschreibung

Abrechnung erfolgt nach genauer Anzahl

* 1 Sitzbank schwebend montiert mit Buchenlattung massiv
* 1 Stk. Schuhrost aus perforiertem Stahlblech verzinkt in Farbe der Trennwand
* 3 Stk. Kleiderhaken aus Kunststoff Typ ECO Farbe lt. Angabe
* 1 Stk. Pufferhaken aus Kunststoff Farbe lt. Angabe (hinter der Tür montiert)
* 1 Stk. Spiegel 400 x 300 mm nicht sichtbar montiert
* 1 Stk. Spiegelablage in Farbe der Trennwände mit integriertem

Schließfach H200/B300/T150 mm, versperrbar mit Zylinderschloss mit

2 Eigenschlüsseln und Armband

## L ………………

## S ………………

## 12 Stk. EP ……………. PP ………….……

**Ausschreibungstext: Abdeckgitter**

**Alternativposition**

**Aufzahlung Abdeckgitter**

Aufzahlung für montiertes Abdeckgitter Maschengröße 50 x 50 mm in Farbe der Vorderfront

Abrechnung erfolgt nach genauer m² Anzahl

## L ………………

## S ………………

## 40 m² EP ……………. PP ………….……